
江苏理工学院
酒吧茶艺及模拟导游实训室招标采购要求

一、项目概况
本项目为江苏理工学院酒吧茶艺及模拟导游实训室采购项目，包括但不限于相应产品供货前的准备、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。

二、基本要求
投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

3、 货物需求一览表
	序号
	设备名称
	技术规格
	数量
	交货期
	备注

	1
	吧台
	详见技术参数
	1套
	合同签订后90天内交付
	

	2
	操作台
	详见技术参数
	6套
	合同签订后90天内交付
	

	3
	音频设备
	详见技术参数
	1套
	合同签订后90天内交付
	

	4
	咖啡机
	详见技术参数
	1台
	合同签订后90天内交付
	

	5
	净水器
	详见技术参数
	1台
	合同签订后90天内交付
	

	6
	制冰机
	详见技术参数
	1台
	合同签订后90天内交付
	

	7
	冰箱
	详见技术参数
	1台
	合同签订后90天内交付
	

	8
	磨豆机1
	详见技术参数
	1台
	合同签订后90天内交付
	

	9
	磨豆机2
	详见技术参数
	1台
	合同签订后90天内交付
	

	10
	磨豆机3
	详见技术参数
	1台
	合同签订后90天内交付
	

	11
	磨豆机4
	详见技术参数
	1台
	合同签订后90天内交付
	

	12
	开水机
	详见技术参数
	1台
	合同签订后90天内交付
	

	13
	消毒柜
	详见技术参数
	1台
	合同签订后90天内交付
	

	14
	电脑
	详见技术参数
	1套
	合同签订后90天内交付
	

	15
	多媒体触摸一体机
	详见技术参数
	1套
	合同签订后90天内交付
	

	16
	手冲壶、滤杯、分享壶、咖啡秤
	详见技术参数
	20套
	合同签订后90天内交付
	

	17
	讲台
	详见技术参数
	1项
	合同签订后90天内交付
	

	18
	咖啡制作周边工具
	详见技术参数
	1套
	合同签订后90天内交付
	

	19
	咖啡烘焙机
	详见技术参数
	1台
	合同签订后90天内交付
	

	20
	吧台实验椅
	详见技术参数
	42张
	合同签订后90天内交付
	

	21
	带书托座椅
	详见技术参数
	80张
	合同签订后90天内交付
	






二、技术规格及参数
[bookmark: _Hlk75790499][bookmark: _Hlk99231135][bookmark: _Hlk105052282]技术参数和配置要求(同时满足技术要求、性能指标)
（1） 吧台
1. 咖啡实训室专用定制吧台，整体尺寸不小于3000*800*850mm，开孔、水电点位及转角形式按现场尺寸深化，满足咖啡机、磨豆机、净水、制冰、收银及操作展示布置需求。
2. 台面采用大理石材质，台面厚度不低于20mm，边角倒角或封边处理；与水槽、设备接触区域具备防水、防渗、耐污性能。
3. 柜体采用环保板材支撑结构，板材环保等级不低于E1级，五金件耐腐蚀，柜门、抽屉开合顺畅。
4. 预留上下水、排水、电源及设备散热空间，线缆收纳有序，满足实训室安全用电和日常维护要求。
5. 配套不锈钢水槽、水龙头、角阀、洗杯器等五金件及其他配件。
（2） 操作台
一、主体设备
1. 采用咖啡实训室专用定制操作台，尺寸不小于2200*700*850mm，按教学工位布置深化，满足备料、萃取、拉花、杯具摆放、清洁整理等操作需求。
2. 台面采用大理石材质，承重满足常用咖啡设备及器具摆放要求，边缘封边牢固，四角安全处理。
3. 柜体或支撑结构稳固，采用环保板材或防锈金属框架，板材环保等级不低于E1级；配置储物柜、抽屉或层板，便于耗材和工具分类收纳。
4. 预留电源走线、设备散热及清洁维护空间，可根据现场需要配置可调脚或防滑脚垫。
5. 含深化设计、制作、运输、安装及现场收口，安装后台面平整、结构牢固，满足多人分组实训使用。
6. 配套不锈钢水槽、水龙头、角阀、洗杯器等五金件及其他配件。
二、设备运维
▲1、发现设备出现了问题，可以使用移动终端直接扫描设备上的二维码，进行报修即可（手机短信自动通知售后员）。用户可以实时查看自己的报修记录，可以查看报修的处理情况。用户对于企业售后人员的处理速度及服务态度做出响应的评价。售后人员查看处理列表后，可以及时联系用户，然后根据现场情况做出相应的处理，协助用户处理报修问题,手机短信自动通知用户。（提供视频演示）
★2、管理员可以根据查询条件查询报修信息、报修进度以及老师评价。根据学校采购创建批次，维护本次采购的设备、责任人、采购时间。根据采购的编码和设备数量生成二维码，便于以后的设备维护和设备追踪。可添加学校信息、学校采购的设备信息、设备厂商信息、用户信息。根据厂商设备的使用年限和价格获取厂商设备的性价比。根据学校报修情况统计厂商设备的损坏率。（提供视频演示）
（3） 音频设备
一、数字音频处理器1台
1、模拟输入通道：不低于4
2、模拟输出通道：不低于4
3、DSP处理能力:400MIPS，1.6 GFLOPS;
4、采样率:48 kHz，±100 ppm;
5、THD+N:0.002% @+4dBu
6、输入动态范围：不低于110dB
7、输出动态范围：不低于110dB
8、至少2路RS232
9、内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议;
10、总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB；
11、独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，具有主动动态反馈抑制技术软件功能；
12、噪声抑制（ANS）具有数字音频降噪处理功能。
13、8段英式参量均衡，提供不少于5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass；
14、提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理；
15、具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。
二、UHF一拖二无线话筒1套
1、采用锁相环PLL频率合成技术;
2、200个可选择通道,红外线自动对频功能，操作方便;
★3、设计有静音电路，完全消除麦克风开启和关闭的冲击噪声，具有自适应底噪消除功能（提供证明材料并加盖公章）；
4、麦克风采用独特的声压设计，电池电量下降时不影响麦克风整体性能;
5、射频频段：640-690,频段范围：50M Hz,调制方式：宽带FM,可选择通道：200个通道;
6、频率稳定度：±10tpm,最大调制度:±45k Hz,T.H.D≤0.8％;
7、使用距离约：40-100米（按实际使用环境为准）;
8、解调方式：二次变频超外差,天线接口：BNC（50欧）;
9、输出接口：独立真平衡输出X2，6.3mm混合输出X1;
10、接收灵敏度：-98dBm,音频输出：1000mV (@1KHz, ±25KHz频偏);
11、功耗：DC12V*160mA;
12、天线：腰挂式1/4波长鞭状天线；
13、发射功率：高功率12dBm；低功率8dBm。
三、麦克风1支
1、换能方式：电容式 
2、频率响应：50Hz-18kHz
3、指向性：心型向性 
4、输出阻抗（欧姆）：200Ω 
5、灵敏度：-42dB±2 dB 
6、最高输入音量：128dB 声压 
7、讯噪比：65 dB 
8、供电电压：直流3V/幻象48V（幻象指既传输电流，也传输声音） 
9、抗手机、电磁、高频干扰
四、纯后级功率放大器1台
1、立体声功率：8Ω 200W*2，4Ω 300W*2；
2、桥接功率：8Ω 600W；
3、信噪比：121dB；
4、转换速率：80v/uS；
5、阻尼系数：300；
6、频率响应：20Hz-20KHz,±0.5dB；
7、总谐波失真：0.5%，1KHz,1/3 Rrte Power,8Ω；
8、瞬态互调失真：0.1%，1KHz,1/3 Rrte Power,8Ω；
9、通道分离度：73dB；
10、输入灵敏度：1V/0dB,BALANCE；
11、输入阻抗：10KΩ，BALANCE/20KΩ，UNBALANCE；
12、输入接口：Three-core  Caron(XLR)  Input；
13、输出接口：Three-core  Caron(XLR)  Link；
14、音箱接口：1/4# SPEAKON,Bindg Post；
15、指示灯：ACTIVE,SIGNAL(-40dB),CLIP(PEAK),PROTECTION；
▲16、全智能动态压限系统，保护功能一应俱全，短路.过热.过载.过流.输出直流.软启动.电流熔断保护，变压器过热保护，具有欠压及过载保护控制功能（提供该系统软件著作权证书）；
五、专业全频音箱4支
1、频率响应:65Hz-18KHz
2、低高音单元配置
3、低音:1*8"/1.4"(25芯110磁)布边低音单元
4、高音:1*1"/1"(35芯)振膜压缩单元
5、标准阻抗:8ohm 
6、灵敏度:95dB SPL
7、额定功率:180W (AES) ,峰值功率:300W (PEAK)
8、最大声压级:118dB SPL/124dB SPL peak
9、标称覆盖角 100°x 70°
（4） 咖啡机
1. 产品类型：家用 / 轻商用单头意式咖啡机
2. 适用电压（国行）：220V~240V，适配频率 50/60Hz；
3. 萃取锅炉加热管功率：1200W；萃取锅炉容积：1.9L（含饱和冲煮头水循环腔体）
4. 蒸汽服务锅炉加热管功率：1400W；蒸汽锅炉容积：3.6L
5. 整机额定最大功耗：1600W
6. 锅炉总容积：5.5L；两台锅炉材质均为 AISI 316L 食品级不锈钢，锅炉带保温隔热层
7. 温控方案：双锅炉独立双 PID 电子温控，萃取锅炉、蒸汽锅炉温度可分开自定义调节
8. 水泵类型：永磁静音容积旋转泵（齿轮旋转泵），24V 供电，运行噪音低、水压稳定
9. 冲煮头类型：全循环饱和式冲泡头，锅炉热水全程包裹水路，冲煮头温度与萃取锅炉完全同步
10. 把手规格：标准商用 58mm 口径，原厂标配单嘴把手、双嘴把手、无底裸把手
11. 变压萃取配置：5 套可编程压力萃取曲线 + 1 套拨杆手动无极变压模式
12. 压力调节区间：0~11bar；支持低压预浸泡、分段升压、结尾降压萃取，适配多品类咖啡豆
13. 出水设置：每条压力曲线可独立设置毫升定量出水，整机自带萃取时长计时功能
14. 供水模式 1：可拆卸内置净水水箱，水箱容积 2.5L，可移动式加水使用
15. 供水模式 2：支持 3/8 规格硬管外接净水直连上水；整机配备缺水断电保护报警功能
16. 操控屏幕：前置彩色液晶触控显示屏，可视化全菜单，可设置温度、压力、水量、定时全部参数
17. 仪表配置：双机械压力表，分别实时显示萃取水压、蒸汽锅炉压力数值
18. 定时功能：支持全周自定义定时开关机，每日可设置 2 次自动预热加热时段
19. 运行兼容性：萃取咖啡、蒸汽打奶泡可同步工作，双锅炉温控互不干扰
20. 整机外形尺寸（宽 × 深 × 高）：410mm×505mm×430mm
21. 整机净重：47.4kg
22. 接水盘最大容纳杯高：89mm（3.5 英寸）
23. 机身外壳、内部框架材质：全抛光不锈钢；可定制黑白橡胶侧背板（特殊定制款）
24. 内置配件：标配电磁控水阀、防烫蒸汽杆、接水盘、进水软管、排污管、全套原厂清洁配件
25. 进水水压要求：市政进水压力上限 6bar
（5） 净水器
1.出水速度（常温）：3-4L/分钟
2.膜规格（通量）：1200G
3.滤芯：复合滤芯，RO反渗透膜
4.回收率/废水比：5:1
5.类型：反渗透净水器
6.额定净水量：6600L
7.制水流速（常温）：3.67L/分钟
8.产品尺寸：宽135mm；深460mm；高400mm
9.水质要求：市政自来水
10.安装方式：厨下式
11.滤芯级数：8级
12.用途：饮用水；可直饮
13.水压范围（Mpa）：0.1-0.4
14.水效等级：一级
15.额定功率：135W
（6） 制冰机
1. 24 小时日产冰量：不低于15kg
2. 冰型：子弹冰
3. 标配：UV 紫外线杀菌、管路自清洁、触屏控制、冰块大小可调、支持桶装水加水
（7） 冰箱
1. 款式：立式左右双门全冷藏，双层中空钢化玻璃门
2. 有效容积：915L
4. 温控区间：2~8℃电子数显精准控温（适配鲜奶最佳储存温度）
5. 供电：220V/50Hz，额定功率 320W
6. 管路：全铜管蒸发器，内外 201 不锈钢，耐糖浆酸碱腐蚀
7. 制冷：全域风冷循环，无霜自动化霜，无直冷结冰结块
8. 门体：自动回弹闭门，避免实训频繁开门跑冷
9. 保温层：50mm 高密度聚氨酯发泡
10. 配件：4 层可调节不锈钢层架、万向刹车脚轮 + 固定脚垫
11. 制冷剂：环保 R290
（8） 磨豆机1
1. 电气输入规格：200-240V/50/60Hz；
2. 最大额定功率：1300W
3. 配套保险规格：16A 慢熔保险丝
4. 电气防护：防护等级 IPX1，I 类绝缘防护
5. 电机空载转速：50Hz 为 1480rpm，60Hz 为 1740rpm
6. 刀盘直径：98mm 平刀盘
7. 刀盘材质：硬质铸钢
8. 中位研磨档位下刀盘理论使用寿命：可研磨咖啡豆约 6000kg
9. 研磨产能：常规咖啡研磨 19~21g/s；土耳其极细研磨 10~12g/s
10. 豆仓容积：官方标称约 1200g，豆仓可拆卸透明设计
11. 研磨调节结构：机械式精细无级可调，覆盖意式浓缩、手冲、法压、土耳其全品类咖啡研磨粒度
12. 连续工作上限：单次最长连续研磨 40 分钟，需停机冷却 30~40 分钟；配备电机过热保护装置
13. 单日最大咖啡豆研磨量：240kg 常规研磨上限
14. 噪音参数：空载噪音 60dB (A)，研磨作业噪音 87dB (A)
15. 研磨适配物料：标配适配咖啡豆；更换专用定制刀盘 + 预破碎组件，可研磨谷物、罂粟籽、亚麻籽、各类香辛料
16. 出厂标配配件：粉袋支架、出粉嘴、清洁毛刷、减震防滑地脚
17. 操控方式：机械总电源开关搭配点动式研磨按键
18. 机身结构：全金属机架、铸铁机身结构，配置防滑减震脚垫
（9） 磨豆机2
1. 基础硬件与刀盘：手摇磨豆机，外刀盘 45mm、内刀盘 37.5mm，420 不锈钢材质，外刀盘共计 160 个尖刺刀刃。
2. 机身材质外观：整机主体为航空铝合金，曜岩黑款配胡桃木握柄球，星光银款配枫木握柄；机身 CNC 斜纹防滑，摇臂加固扁平设计，手柄带磁吸防脱落。
3. 研磨调节参数：顶部外置刻度调节，一圈 120 档位，单格精度 0.0167mm，研磨范围覆盖意式、手冲、摩卡壶、法压、冷萃全部常用场景；三枚 P5 级精密轴承支撑中轴，中轴径向公差≤3μm，研磨同轴度误差 0.015mm，整机加工公差＜0.02mm。
4. 容量、配件：豆仓最大容豆 25g；标配主机、清洁毛刷。
（10） 磨豆机3
1. 机身外壳为不锈钢基底，外层多款式天然实木 / 烤漆饰面可选
2. 刀盘用料：高合金高氮马氏体不锈钢，无涂层，抗氧化、不吸附风味
3. 刀盘外径 39mm，内径 30mm
4. 研磨扭矩＜3Nm，手摇省力，单圈落豆量稳定
5. 研磨调节：棘轮卡扣式档位调节，档位可锁止，研磨刻度可精准复刻；覆盖土耳其、意式、手冲、法压、冷萃全部研磨粗细
6. 接粉容器：双容器配置，茶色食品玻璃、透明耐摔高分子树脂各 1 只，单罐最大容豆 40g，耐高温无味易水洗
7. 传动主轴：不锈钢材质，整机内部无铝制金属件
8. 轴承：双颗带橡胶密封不锈钢微型滚珠轴承，防尘防水
9. 摇臂全段不锈钢，手握摇柄为天然实木；内部承重支架为 BPA-free Tritan 安全塑料
10. 配件通用性：新旧机型配件可互通，支持第三方标准改装配件适配
11. 可研磨物料：咖啡豆；彻底清洁后可研磨干香料、茶叶、调味盐等干性食材
12. 出厂标配配件：手摇总成、两款接粉罐、密封罐盖、羊毛防滑软垫
（11） 11、磨豆机4
1.机身配色：黑色、白色
2. 刀盘规格：标配 64mm 不锈钢平刀，支持换装红钛涂层刀盘、SSP 等通用 64mm 平刀
3. 研磨调节方式：后置无极无段微米调节，适配意式、手冲、法压等全研磨场景
4. 电机额定功率：250W
5. 国内适配电压：AC220V 50Hz
6. 电机标准转速：1400RPM
7. 防静电配置：内置等离子防静电装置
8. 整机外形尺寸：长 225mm、宽 130mm、高 300mm
9. 整机净重：6.8kg
10. 豆仓容量：50g
11. 单次最大投豆量：30g
12. 残粉表现：单剂量结构，腔体残粉＜0.1g
13. 机身主体材质：航空铝合金
14.出粉设计：磁吸可拆卸出粉口，标配 58mm 接粉杯、58mm 手柄支架
15. 清洁结构：研磨腔体可完整快拆，附带吹粉皮囊清理余粉
16. 出厂标配配件：主机、58mm 接粉杯、橡胶转接环、吹粉皮囊、毛刷、说明书
（12） 开水机
1、出水配置：一开、一常温双龙头出水
2、产水量：70L/h
3、内胆容量40L
4、额定功率：6KW
5、额定电压：220V
6、过滤系统：抽屉式三级超滤；滤芯顺序 FH 前置合成碳、UDF 颗粒活性炭、UF 超滤膜，滤芯可抽拉免拆机更换
7、温控配置：双独立温控器，分别管控进水温度、出水温度
8、水位控制：高低双浮球限位，缺水自动断电防干烧
9、内胆材质：食品级 304 不锈钢
10、保温结构：整机聚氨酯发泡保温层
11、进水方式：零压力底部进水，生水、开水物理隔离，无阴阳水，适配市政常压自来水
（13） 消毒柜
1. 外形尺寸：不小于宽 420mm、深 338mm、高 948mm
2. 样式：立式双门落地款，底部带可调脚垫
3. 总容积：100L，上下双独立腔体
4. 消毒等级：国标 GB17988 二星级
5. 下层：红外高温，恒温 125℃，灭菌时长≥15min
6. 上层：中温红外，恒温 85℃，杀菌烘干保洁
7. 电源：220V/50Hz，额定总功率 650W
8. 内胆镜面发热，门体钢化玻璃，外壳冷轧钢板，碗架食品级不锈钢
9. 机械按键，上下层可独立控制，关门启动，开门停机
（14） [bookmark: _GoBack]实训场景渲染终端
1、 主体设备
1. 处理器不低于Intel Core i5或同等性能，内存不低于16GB，固态硬盘不低于512GB。
2. 配置不低于23.8英寸显示器，分辨率不低于1920*1080，含键盘、鼠标。
二、场景渲染编辑模块
1.可单独网页访问,采用全中文界面，具备国内自主知识产权，支持标清、高清及任意分辨率素材混合编辑处理。支持4K 视频内容的编辑和输出：软件支持1080p和4k素材编辑，支持25fps、30fps和60fps。除视频外，系统还支持序列帧的导入和编辑。具备多工程、多轨道视频图文同步编辑能力，支持插入、覆盖、填充、替换等上轨模式，兼容三点编辑、四点编辑专业工作流程。
2.支持常用格式：MXF(XAVC-I 300/480、XAVC-L（Long GOP）、AVC-Ultra 、AVC-L（Long GOP）、AVC-Intra 4k 422/LT、)、MXF(DNxHD/DNxHR)、Mov(ProRes 4444/422/HQ/LT) 、MOV(AVC/HEVC) 、MP4(HEVC/AVC/Mpeg2) 、AVI（8/10bit）、MPEG-2(I frame/IBP/TS/PS/ES)、H.264/HEVC、DV(DVCPRO25/ 50/ HD、DVCAM)、AVC-Intra、XDCAM、XDCAM EX/HD 、P2/P2 HD等；
3.▲多种预览剪辑模式，包括六分面模式、全景模式、展开模式：多种预览剪辑模式并存，随时切换三种模式下查看视频画面。支持VR全景模式下提供基准线用于三维物件植入的属性(平移，缩放，选中，重置视点)调整，系统支持三维场景和VR全景视频的混合编辑，可输出全景视频实现沉浸式观看，达成虚实融合视觉呈现效果。（提供软件功能截图，并加盖投标人公章）。
4.支持实时头显预览剪辑画面，剪辑过程可沉浸式查看编辑内容，兼容 HTC 等主流头显设备预览应用。支持 4K音视频采集，采用高效 GPU 编解码架构，支持自定义音视频采集参数配置，提升采编整体运行效率。
5.内置专业字幕模板库，支持字幕模板快速编辑、在线实时预览，无需独立启动字幕编辑软件，可直接修改文字内容。模板唱词字幕在拍制好后，实时修改内容和调整入出点，无需重拍。并支持时间线唱词拆分与合并。
▲6.支持独特的VR图文与特效：软件支持VR字幕和叠画功能，支持转场特效，并不断丰富数量。系统支持一键普通字幕生成VR球形字幕，使得VR模式下观看时图文不变形。不仅对于字幕，对于植入的普通视频或者图片依然有效。支持多种调节参数，使其达到理想效果；同时系统提供简易的字幕编辑模块，可手动打造自己的字幕模板库（提供视频演示）。
7.支持VR视频的离线拼接，多级模板校对，快速打包生成视频文件：软件支持第三方拍摄素材的离线拼接，支持PTGUI生成的模板。支持打点输出，快速生成所需视频文件。创新性打造VR特有的编辑方式，并基于传统非编使用习惯开发，简单易上手。支持VR转场特效：系统默认VR转场特效为淡入淡出，并不断扩展。
8.支持4K监看，以展开模式把画面扩展输出到另外一台显示器，支持HDMI和DP输出。支持VR粒子特效，火焰，风雨雷电等等，并能够实时调整粒子特效的大小和范围。植入3dmax等三维软件制作的三维动画的植入，并能够实时调整三维动画的大小、位置，角度，重置视点，显示网格和显示球面变形。支持三维模型的导入和编辑，并能够更改三维模型的大小、位置和角度：系统支持3Dmax导出的fbx三维文件的导入和二次编辑，并支持对三维场景子模型纹理和序列的替换，球面变形是指支持三维模型的平面化，可激活可以用于三维模型的操作变换。
（15） 多媒体触摸一体机
一、屏体及触控技术要求：
1.智能交互平板显示尺寸≥98英寸，分辨率：3840*2160 ，采用直下式背光D-LED，红外触控技术，在双系统下均支持50点触控及50点书写划线。
2.智能交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H。
二、安全性要求：
1.智能交互平板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳。
2.智能交互平板在任意通道、画面和软件所在显示内容下均支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸、牛皮纸、水纹纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。
3.智能交互平板可进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示及故障提示。
4.依据GB 21520-2023标准，能效等级达到1级。
5.前置接口需采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，有效防护推拉黑板对外接设备的撞击。为方便不同厚度U盘接入，开合角度≥100°。
▲6.智能交互平板具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告）
三、教学要求：
1.智能交互平板前置面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路全功能的Type-C接口（全功能接口具备音频、4K视频、数据、触控、充电等功能，外接电脑可调用屏体麦克风、音响、摄像头等数据）。
2.为方便用户外接拓展设备，智能交互平板后置非转接 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他信号通道输出）。
3.智能交互平板具有笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计。
4.无需打开智能交互平板背板，前置接口面板支持单独前拆维护。
5.为方便维护，智能交互平板具有前掀式维护功能，平板向上掀起角度≥30°。
6.智能交互平板前置按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用。前置按键支持不少于6个前置物理按键自定义功能，可将按键自定义为主页、护眼、返回、设置、录屏、触控开关、多任等功能。
7.前置按键面板向上倾斜，与平板正面形成夹角，符合人体工学，操作更加便捷。
8.智能交互平板接口具备丝印中文标识。
▲9.智能交互平板采用≥12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。 Android系统版本≥14.0，内存≥4G，存储≥32G。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告）
10.采用针孔阵列发声设计，2.2声道，下边框具有6个发声单元，最大功率≥80W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz。
11.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素＞1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频。支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示
12.智能交互平板内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集。
▲13.智能交互平板具备前置组合式针孔电脑还原物理按键，具有中文标识，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告）
14.只需一根网线连接，即可实现Windows和Andriod双系统同时上网。
15.具备无线（包括Wi-Fi和Bluetooth蓝牙）独立模块，支持单独拆卸。
16.智能交互平板内置Wi-Fi6无线网卡，支持2.4G、5G双频。智能交互平板内置系统连接Wi-Fi上网（STA）的情况下，嵌入式电脑会同步连接网络。智能交互平板内置系统支持自定义AP无线热点名称和密码，满足IEEE802.11a\b\g\n\ac\ax wave2协议标准，实现无线信号的中继和桥接，扩大无线网络的覆盖范围，适应不同教学需求和环境。
四、应用功能要求：
1.智能交互平板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，并支持自定义设置显示时间、显示模式，支持单侧显示、双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键。
2.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；在同一界面下无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，如声音、亮度、网络等。
▲3.智能交互平板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于30个应用。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告）
4.支持智能手势，可通过多指操作屏幕实现悬浮窗快速调用、屏幕息屏或亮屏、屏幕下移、多任务等功能，方便教学操作。
5.支持手势快捷功能设定，可设置五指左滑、五指右滑、五指上滑、五指下滑、五指画圈、五指画~，可实现桌面、批注、聚光灯、放大镜、日历、时钟、关闭窗口、便签、计算器、截图、欢迎词等功能。
6.支持单选、多选两种投票模式，提供实时票数统计与可视化呈现，结果可展示为柱状图或饼图；支持投票活动的新建、编辑管理；投票结果支持以图片格式导出并保存至本地或外接U盘；提供侧边栏快捷入口，一键调起投票器。
7.支持通过侧边栏快捷调起冻屏功能，一键冻结当前屏幕画面。
8.支持录制安卓屏幕画面，提供多路音频源切换，录制文件支持本地保存。
9.整机内置不少于3种悬浮菜单样式，支持用户手动切换，满足个性化视觉呈现需求。
10.支持标准、明亮、鲜艳、三种画质模式； 12.支持冷色、标准、暖色三种色温模式；
11.为节约用电，具备自动待机功能，在无操作或无信号输入时，自动进入待机节能状态，时间间隔可自定义。
12.智能节电，可自定义设置，在无操作或无信号输入15分钟或更长时间，出现关机提示倒计时。
13.智能交互平板处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备接入交互平板时，智能交互平板可识别到外接设备的输入信号后自动开机。
14.为方便管理，智能交互平板具备锁屏功能，支持不少于3种锁屏方式，包括但不限于密码锁屏、二维码锁屏、U盘锁屏等；支持不少于3种解锁方式，包括但不限于密码解锁、二维码解锁、U盘解锁等。
15.支持应用锁功能，可通过密码锁定APP，打开APP时需输入密码解锁应用。
16.支持U盘访问权限锁定功能，开启后，用户无法通过U盘拷贝资料。
17.可自动识别新接入的信号源，并自动切换到该信号源显示，在断开连接后，弹出确认，10秒后返回之前信号源。
18.智能交互平板支持远程在线系统升级，升级过程中，如遇电源中断，待恢复后，可实现断点续传，有效规避升级失败。
19.安卓界面采用4K UI设计，图标与按钮边角显示无锯齿，字体渲染平滑，提升用户体验。
五、任务发布互动软件模块
▲1.可针对考点、平台管理员、考点管理员等信息进行新增删除及修改等。可实时呈现“考试数量”、“评阅员数量”、“考点题目”、“进行中考题”、“活跃用户”以及“评价员任务”等相关数据。针对考生信息可单独新增也可批量模板导入，在导入名单后系统会自动生成一次性的准考证号码，评阅员在打分时系统会自动模糊学生信息，以确保竞赛公平性.（提供视频演示）
▲2.可对竞赛任务的属性自定义管理，包括指定题库或随机题库，题库共有或私有。至少需包括十分制、百分制、等级制等评阅纬度，评阅员在打分时系统需自动模糊学生信息，以确保竞赛公平性，在任务发布时可选择发布个人任务或团队任务（在导入学生模板时统一设置）。发布团队任务时，考点管理员可对团队成员进行增加或删除。每份竞赛作品可选择由几位评阅员评阅，评阅员可直接预览或下载作品进行打分也可将分值暂存。（提供视频演示）
▲3.考生可在竞赛列表中查看老师发布的竞赛任务并进行行答题，可通过竞赛资料提交模块上传竞赛作品。竞赛结束后考生可在系统直接查看评委评价内容。（提供视频演示）
六、内置电脑
1.80pin Intel通用标准接口,即插即用，按压式卡扣设计，易于维护。
2.CPU采用Intel酷睿I5处理器。
3.内存：≥8G DDR4。
4.硬盘：≥256G SSD固态硬盘。
5.OPS具备独立复位按键。
6.接口：整机非外扩展具备6个USB接口；具有独立非外扩展的输出接口：≥1路HDMI等；具有3.5mm圆孔接口；具有2路LED状态指示灯；line out≥1路；RJ45≥1路。
（16） 手冲壶、滤杯、分享壶、咖啡秤
1. 每套包含手冲壶、滤杯、分享壶、咖啡秤等手冲教学基础器具，适用于单人或小组实训。
2. 手冲壶采用食品接触级不锈钢材质，细口控流设计，容量不低于600ml，出水稳定。
3. 滤杯采用陶瓷、玻璃、树脂或同等食品接触安全材质，规格适配常用滤纸，满足1-2人份冲煮。
4. 分享壶采用耐热玻璃或同等级材质，容量不低于400ml，刻度清晰，便于观察咖啡液体状态。
5. 咖啡秤精度不低于0.1g，具备计时功能，量程满足手冲教学需求。
（17） 讲台
可升降式讲台，桌面尺寸不小于1400*600mm，桌面厚度不下于25mm，不低于160KG称重，升降速度35mm/s，双电机，四挡高度存储，升降范围最低不小于580mm，最高不低于1230mm。
（18） 咖啡制作周边工具
1. 咖啡制作周边工具套装，包含布粉器、压粉器、拉花缸、清洁刷、盲碗、粉渣清理工具等满足咖啡实训的常用配件。
2. 工具表面处理平整，无明显毛刺，手持舒适，满足高频教学练习使用。
3. 配置收纳盒，便于课堂分发、回收和日常管理。
（19） 咖啡烘焙机
1. 加热类型：全热风电热，无燃气
2. 单次烘焙量：生豆 50-100g
3. 电压：220V/50Hz，额定功率 1300W
4. 操控：蓝牙 APP 操控，带机身启停键
5. 支持记录豆温、风温、ROR，数据兼容 Artisan、Roastmaster
6. 配置：陶瓷烘焙仓、观察视窗、内置风冷、可拆卸银皮杯
（20） 2吧台实验椅
坐高76厘米,椅面直径33厘米，材质：25*2.0毫米圆管，表面高温喷涂
（21） 带书托座椅
1、椅架：采用1.2mm厚烤漆钢架，pp塑料连接件，配铝合金托高档旋转写字板           
2、靠背：采用全新尼龙工程塑料加固框扪优质单网布        
3、座板: 采用10厘厚优质多层实木夹板，座垫采用45以上高密度海绵
4、扶手：pp塑料一体成型
5、可折叠
6、承重280斤
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相关说明
招标文件技术咨询：         联系电话：
本项目投标报价应包括为完成该项服务所涉及到的一切相关费用，采购单位不再支付其他任何费用。用于设备的供货、安装、调试、技术培训、税金、保修及相应配件等的一切费用。
一、项目预算：25万
最高限价:25万
二、投标人资格要求：
（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（二）其他资格要求：
具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的能力。
（三）未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（四）本项目不接受联合体投标，不得转包分包。
三、供货时间、验收等相关要求
1.交付使用日期：合同签订之后90天内完成供货及安装调试。
2.交货地点：设备交货地点为江苏理工学院指定地点。
3.验收标准及方式
验收标准：按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标，投标文件及承诺标准进行验收，买卖双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由买方在招标和投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。设备安装调试完毕，可进行验收，验收由双方共同参加，若存在质量及性能达不到招投标文件中要求，买方将视为验收不合格并全部退货，卖方承担全部责任并赔偿买方全部损失。
四、售后服务有关要求
1.整机系统免费质保期：一年。从验收合格交付采购人接收使用之日起计算，质保期内因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担。
 2.在质保期内，接到用户关于设备发生故障的通知后24小时内应答，应答后3日内抵达现场，中标单位应针对货物的特点对采购人的设备使用人员进行为期不少于三天的操作培训，并确保用户熟悉主要操作步骤。免费提供中文培训手册。
3.供方承诺的服务中如涉及第三方提供的，由供方负责协调解决。本项目涉及的系统软件，应保证校方使用该系统时不侵犯第三人的知识产权。否则供应商应承担由此引起的一切法律责任及费用。
五、签订合同
中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
六、货款支付方式
安装验收合格，乙方开具合法有效的全额增值税专用发票后，一年内支付合同金额的90%，验收一年后质保期内付清货款。

	评分因素
	分值
	评分细则

	投标报价
	30分
	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。

	技术参数
	40分
	标注“★”项技术指标，投标商需完全满足，不满足作无效投标处理。
标注“▲”项参数为重要技术指标，不作为废标条件。
根据投标单位提供的设备功能、参数响应情况等，结合投标单位提供的相关证明材料或检测检验报告等，就其对各设备的理解是否响应招标文件要求，功能是否合理、参数是否响应、设备性能是否满足进行详细评审，完全响应的得40分。
标注“▲”重要技术指标项，有一条不满足扣除3分，负偏离总数≥2条时，本项不得分。
一般技术参数项，有一条不满足扣除2分，负偏离总数≥4条时，本项不得分；

	项目进度计划、组织实施方案
	10分
	响应单位针对本项目制定的项目进度计划、组织实施方案进行综合评审：
1、项目总体组织实施方案完整、清晰；组织结构分工明确，项目进度安排合理、可操作性强，工作流程完善的得 8-10分；
2、项目总体组织实施方案较为清晰且合理，进度安排略有欠缺或些许瑕疵得4-7分；
3、项目总体组织实施方案模糊，分工、进度安排表述不清或不提供的得0-3分。

	培训方案
	5分
	提供详细的设备使用说明书，根据各响应单位所提供的培训内容、培训时间、培训人员等内容进行综合评审：
1、响应单位根据采购内容的特点，制定了合理、详细的培训课程、培训计划，培训对象、培训特色、培训方式，建立培训反馈机制，以提供有效的培训服务，并对培训情况以及内容质量进行后期跟踪指导的得5分；
2、响应单位制定的培训课程、培训计划，培训对象、培训特色、培训方式能满足此次招标要求，但未建立培训反馈机制，未对培训情况以及内容质量进行后期跟踪指导的得3-4分；
3、响应单位提出了相关培训内容，但未针对性的制定培训课程、培训计划，培训对象、培训特色、培训方式作出说明，未建立培训反馈机制，未对培训情况以及内容质量进行后期跟踪指导的得0-2分。

	售后服务
	10分
	根据各响应单位售后服务方案的合理性和可行性（包括但不限于质保期、产品维修期承诺、服务内容、应急处理方案、远程协助、现场服务、响应时间、专业技术人员保障的服务方案等）内容进行综合评审：
1、售后服务方案完整，完善的服务计划与内容，响应、修复时间及时，应急处理方案完整、可操作性强，技术支持方案完善，承诺的各项服务质量指标能优于竞争性磋商文件要求，保障措施切实有力的得8-10分；
2、售后服务方案完整、符合行业规范但针对性不强，响应、修复时间有欠缺，应急处理方案简单，技术支持方案简单，承诺的各项服务质量指标较好地满足竞争性磋商文件要求，保障措施存在欠缺的得4-7分；
3、售后服务方案内容有缺漏，承诺的各项服务质量指标基本能符合竞争性磋商要求，无保障措施的得0-3分。

	业绩
	5分
	根据投标单位提供的2022年1月1日以来类似项目成功案例（合同复印件需要提供首页、采购内容页、双方盖章页），每提供一份得2分，最多得5分。响应单位近三年（自2023年至今）未提供或提供无效业绩不得分。

	合计
	100分
	投标人最后得分保留两位小数。





